|  |
| --- |
| **Vervoerder :**       **Datum :**      **Plaatnummer :** |
| *CONTROLE VÓÓR HET LADEN:* |
| ***1) TOESTAND VAN HET VOERTUIG ( § 7.5.1)***OK NOK [ ]  [ ]  **1. Banden: in goede staat? (zichtbare slijtage, kale banden, banden die zwellingen of andere vervormingen vertonen die een risico vormen voor het transport)**[ ]  [ ]  **2 Stadslichten, dimlichten, grote lichten, richtingaanwijzers, mistlichten: werken de lichten? proper?**[ ]  [ ]  **3. Zeil van gordijnwagens: zijn de bevestigingsklemmen intact? Is het zeil voldoende vastgemaakt aan de hechtingspunten?**[ ]  [ ]  **4. Laadvloer – zuiver en vrij van productresten en van vocht?**[ ]  [ ]  **5. Laadvloer – vrij van scheuren of gaten, van uitstekende nagels of bouten?**[ ]  [ ]  **6. Zijplanken in goede staat? Voldoende hoogte? Stevig bevestigd in de steunen?** |
| ***2) VOERTUIGUITRUSTING***OK NOK [ ]  [ ]  **7** Brandblussers (capaciteit, vervaldatum, gelood) ( § 8.1.4)[ ]  [ ]  **8**. Stopblok ( § 8.1.5)[ ]  [ ]  **9**. 2 Waarschuwingstekens (knipperlichten of gevaarsdriehoeken of kegels) ( § 8.1.5)[ ]  [ ]  **10. Oranje schilden ( § 8.1.3)**[ ]  [ ]  **11. Stuwagemiddelen aanwezig ( § 7.5.7)** |

|  |
| --- |
| ***3) UITRUSTING CHAUFFEUR)***OK NOK [ ]  [ ]  **12**. Fluorescerende vest (per bemanningslid)[ ]  [ ]  **13**. Paar veiligheidshandschoenen (per bemanningslid)[ ]  [ ]  **14**. Oogbescherming (bijvoorbeeld een veiligheidsbril). (per bemanningslid)[ ]  [ ]  **15**. Draagbaar verlichtingsapparaat zonder metalen oppervlak dat vonken kan veroorzaken. (per bemanningslid)[ ]  [ ]  **16**. Oogspoelvloeistof : **niet vereist voor** gevaarsetiketnummers **1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 en 2.3:** **WKLAS01 WKLAS14 WKLAS15 WKLAS16 Wklas3 Wklas2 Wklas63**[ ]  [ ]  **17**. Ontsnappingsmasker voor noodgevallen: **voor** gevaarsetiketnummers **2.3 of 6.1**: Wklas63Wklas61[ ]  [ ]  **18**. Schop [ ]  [ ]  **19** Een rioolafdichting enkel vereist **voor** de vaste en vloeistoffen met  gevaarsetiketnummers: **3, 4.1, 4.3, 8 en 9:**[ ]  [ ]  **20**. Opvangreservoir Wklas3fl Wklas41 Wklas43 etiket 8 met  witte hand etiket 9 |

|  |
| --- |
| ***4) DOCUMENTEN ( § 8.1.2)***OK NOK[ ]  [ ]  **21**. Vervoerdocument[ ]  [ ]  **22**. Schriftelijke richtlijnen (talen) (§ 5.4.3)[ ]  [ ]  **23. ADR getuigschrift voor de chauffeur - vervaldatum**[ ]  [ ]  **24. Schouwingsbewijs (K.B. 15-03-1968)**[ ]  [ ]  **25**. Afwijking: kopie van het document  |
| ***5) VERPAKKINGEN***OK NOK [ ]  [ ]  **26**. In goede transport toestand (niet vuil, gedeukt, defecte paletten) ( § 4.1.1.1)[ ]  [ ]  **27**. Stof toegelaten in de verpakking (UN codering) ( § 4.1)[ ]  [ ]  **28**. UN nummer ( § 5.2.1.1)[ ]  [ ]  **29**. Gevaarsetiketten + Het merkteken “milieugevaarlijke stof” (§ 5.2.2)/ LQ (§3.4)[ ]  [ ]  **30**. Vullingsgraad ( § 4.1.1.4)[ ]  [ ]  **31**. Testdatum IBC’s voor vloeistof: niet vervallen (2,5jaar) ( § 6.5.4.14)[ ]  [ ]  **32**. Gebruiksduur van verpakkingen en IBC’s uit kunststof = max. 5jaar ( § 4.1.1.15)  |
| *CONTROLE BIJ HET LADEN:* |
| ***6) VOERTUIG***OK NOK [ ]  [ ]  **33**. Stuwage van de lading ( § 7.5.7.1)[ ]  [ ]  **34**. UN codering zichtbaar? ( § 6.1.3.1)[ ]  [ ]  **35**. Etiketten en UN nummers zichtbaar? ( § 5.2.1.2)[ ]  [ ]  **36**. Samenladingsverbod ( etiketten n° 1,1.4,1.5,1.6) ( § 7.5.2)[ ]  [ ]  **37**. Samenladingsverbod ( giftige stoffen + voedsel) ( § 7.5.4) |
| **In geval van niet conformiteit met punten 1 tot 6,10,11, 23 en 24 mag het voertuig niet geladen worden.****In geval van niet conformiteit met punten 7 tot 9 en 12 tot 20 wordt het transportbedrijf verwittigd.** |

**Het transport wordt toegestaan [ ]  Het transport wordt niet toegestaan [ ]**

 **Bericht naar de transporteur** **[ ]**

**Firma: Naam vervoerder:**

**Naam + handtekening: Naam + handtekening:**