|  |
| --- |
| **Vervoerder :**  **Datum :**  **Plaatnummer :** |
| CONTROLE VÓÓR HET LADEN |
| ***1) TOESTAND VAN HET VOERTUIG ( § 7.5.1)/ TANK***  OK NOK  **1. Banden in goede staat? (zichtbare slijtage, kale banden, banden die zwellingen of andere vervormingen vertonen die een risico vormen voor het transport)**  **2. Stadslichten, dimlichten, grote lichten, richtingaanwijzers, mistlichten: werken de lichten? proper?**  **3. Is de tank in goede staat? (geen schade, niet vuil ?)**  **4. Tank gereinigd? (reinigingsattest)**  **5. Staat van de dichtingen (bvb. mangat)**  **6. Stof toegelaten in de tank (tankcode § 4.3 + special provisions § 6.8.4)**  **7. periodieke keuring van de tankcontainer / geldigheidsdatum : § 6.8.2.4.2 - § 6.8.3.4.6)**  **8. opschrift op de tank voor vloeibaar gemaakte en diepgekoelde gassen : (§ 6.8.3.5.2)**  **officiële vervoersnaam van de gassen en maximale vulmassa**  **9. Toestand van de slangen**  **10. Markering op de slangen? (KB van 13/06/1999 – PED-richtlijn)** |
| ***2) VOERTUIGUITRUSTING***  OK NOK  **11**. Brandblussers (capaciteit, vervaldatum, gelood) ( § 8.1.4)  **12**. Stopblok ( § 8.1.5)  **13**. 2 Waarschuwingstekens (knipperlichten of gevaarsdriehoeken of kegels) ( § 8.1.5)  **14. Oranje schilden ( § 8.1.3)**  **15. Grote etiketten(§ 8.1.3) Het merkteken “milieugevaarlijke stof” (§5.3.6)** |
| ***3) UITRUSTING CHAUFFEUR)***  OK NOK  **16**. Fluorescerende vest (per bemanningslid)  **17**. Paar veiligheidshandschoenen (per bemanningslid)  **18**. Oogbescherming (bijvoorbeeld een veiligheidsbril). (per bemanningslid)  **19**. Draagbaar verlichtingsapparaat zonder metalen oppervlak dat vonken kan veroorzaken. (per bemanningslid)  **20**. oogspoelvloeistof : **niet vereist voor** gevaarsetiketnummers **1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 en 2.3:**  **WKLAS01 WKLAS14 WKLAS15 WKLAS16 Wklas3 Wklas2 Wklas63**  **21**. Ontsnappingsmasker voor noodgevallen: **voor** gevaarsetiketnummers **2.3 of 6.1**:  Wklas63Wklas61  **22**. Schop  **23**. Rioolafdichting enkel vereist **voor** de vaste en vloeistoffen met gevaarsetiketnummers :  **3, 4.1, 4.3, 8 en 9:**  **24**. Opvangreservoir  Wklas3fl Wklas41 Wklas43 etiket 8 met  witte hand etiket 9 |

|  |
| --- |
| ***4) DOCUMENTEN ( § 8.1.2)***  OK NOK  **25**. Vervoerdocument  **26**. Schriftelijke richtlijnen : talen (§5.4.3)  **27. ADR getuigschrift voor de chauffeur (colli + tankvervoer) - vervaldatum**  **28. Schouwingsbewijs (K.B. 15-03-1968)**  **29. ADR-keuringsdocument (en) overeenstemt met de stof**  **30. ADR-keuringsdocument(en): geldigheidsdatum**  **31**. Afwijking: kopie van het document |
| CONTROLE BIJ HET LADEN |
| OK NOK  **32**. Vullingsgraad (§ 4.3.2.2 en 4.3.3.2.5)  **33**. Alle deksels en kleppen zijn gesloten na belading |
| **In geval van niet conformiteit met punten 1 tem 10, 14, 15 en 27 tem 30 mag het voertuig niet geladen worden.**  **In geval van niet conformiteit met punten 11 tem 13 en 16 tem 24 wordt het transportbedrijf verwittigd.** |

**Het transport wordt toegestaan  Het transport wordt niet toegestaan**

**Bericht naar de transporteur**

**Firma: Naam vervoerder:**

**Naam + handtekening: Naam + handtekening:**