|  |
| --- |
| **Vervoerder :**  **Datum :**  **Plaatnummer :** |
| *CONTROLE VÓÓR HET LADEN:* |
| ***1) TOESTAND VAN HET VOERTUIG ( § 7.5.1)***  OK NOK  **1. Banden : in goede staat? (zichtbare slijtage, kale banden, banden die zwellingen of andere vervormingen vertonen die een risico vormen voor het transport)**  **2. Stadslichten, dimlichten, grote lichten, richtingaanwijzers, mistlichten: werken de lichten? proper?**  **3. Sluiten de deuren van container degelijk? Geen defecten aan de sluiting?**  **4. Zijn de ‘twistlocks’ van containers vergrendeld?**  **5. Zijn de stuwingshechtpunten van containers in goede staat, voldoende stevig en niet gecorrodeerd?** |
| ***2) VOERTUIGUITRUSTING***  OK NOK  **6**. Brandblussers (capaciteit, vervaldatum – gelood)( § 8.1.4)  **7**. Stopblok ( § 8.1.5)  **8**. 2 Waarschuwingstekens (knipperlichten of gevaarsdriehoeken of kegels) ( § 8.1.5)  **9. Oranje schilden ( § 8.1.3)**  **10. Stuwagemiddelen ( § 7.5.7)** |
| ***3) UITRUSTING CHAUFFEUR)***  OK NOK  **11**. Fluorescerende vest (per bemanningslid)  **12**. Paar veiligheidshandschoenen (per bemanningslid)  **13**. Oogbescherming (bvb een veiligheidsbril). (per bemanningslid)  **14**. Draagbaar verlichtingsapparaat zonder metalen oppervlak dat vonken kan veroorzaken. (per bemanningslid)  **15**. Oogspoelvloeistof **niet vereist voor** gevaarsetiketnummers **1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 en 2.3:**  **WKLAS01 WKLAS14 WKLAS15 WKLAS16 Wklas3 Wklas2 Wklas63**  **16**. Ontsnappingsmasker voor noodgevallen **voor** gevaarsetiketnummers **2.3 of 6.1:**  Wklas63Wklas61  **17**. Schop  **18**. Rioolafdichting enkel vereist **voor** de vaste en vloeistoffen met gevaarsetiketnummers :  **3, 4.1, 4.3, 8 en 9:**  **19**. Opvangreservoir  Wklas3fl Wklas41 Wklas43 etiket 8 met  witte hand etiket 9 |

|  |
| --- |
| ***4) DOCUMENTEN ( § 8.1.2)***  OK NOK  **20**. Vervoerdocument  **21**. Container packing certificaat  **22**. Schriftelijke richtlijnen: taal (talen) (§ 5.4.3)  **23. ADR getuigschrift voor de chauffeur - vervaldatum**  **24. Schouwingsbewijs (K.B. 15-03-1968)**  **25**. Afwijking: kopie van het document |
| ***5) VERPAKKINGEN***  OK NOK  **26**. In goede transport toestand (niet vuil, gedeukt, defecte paletten)?( § 4.1.1.1)  **27**. Stof toegelaten in de verpakking (UN codering)? ( § 4.1)  **28**. UN nummer ( § 5.2.1.1)  **29**. Gevaarsetiketten+ merkteken “milieugevaarlijke stof” ( § 5.2.2) / LQ (§3.4)  **30**. Vullingsgraad ( § 4.1.1.4)  **31**. Testdatum IBC’s voor vloeistof: niet vervallen (2,5jaar) ( § 6.5.4.14)  **32**. Gebruiksduur van verpakkingen en IBC’s uit kunststof= max. 5 jaar ( § 4.1.1.15) |
| *CONTROLE BIJ HET LADEN:* |
| ***6) VOERTUIG***  OK NOK  **33**. Stuwage van de lading ( § 7.5.7.1)  **34**. UN codering zichtbaar? ( § 4.1.3.1)  **35**. Etiketten en UN nummers zichtbaar? ( § 5.2.1.2)  **36**. P.S.N zichtbaar (zeevervoer)?  **37**. Samenladingsverbod ( etiketten n° 1,1.4,1.5,1.6) ( § 7.5.2)  **38**. Samenladingsverbod ( giftige stoffen + voedsel) ( § 7.5.4) |
| **In geval van niet conformiteit met punten 1 tot 5, 9, 10, 23 en 24 mag het voertuig niet geladen worden.**  **In geval van niet conformiteit met punten 6 tot 8 en 11 tem 19 wordt het transportbedrijf verwittigd.** |

**Het transport wordt toegestaan  Het transport wordt niet toegestaan**

**Bericht naar de transporteur**

**Firma: Naam vervoerder:**

**Naam + handtekening: Naam + handtekening:**